|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购货物名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 打粉机（双腔六锤） | 1 |  |
| 2 | 打粉机（水冷打粉机） | 1 |  |
| 3 | 切片机 | 1 |  |
| 4 | 液体包装机（中药汤剂包装机） | 1 |  |
| 5 | 数字手持袖珍折射仪 | 1 |  |
| 6 | 除湿机 | 3 |  |
| 7 | 煎药机 | 1 |  |
| 8 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 |  |

**煎药机、电热恒温鼓风干燥箱等一批设备采购清单**

**一、打粉机（双腔六锤）技术参数**

1、电机转数≧2800转/min；

2、细度目数为60-180目；

3、生产能力为10-45kg/h。

**二、打粉机（水冷打粉机）技术参数**

1、电机转数≧5600转/min；

2、细度目数为60-180目；

3、产量为1-70kg/h。

**三、切片机技术参数**

1、电机转数≧1400转/min；

2、切片厚薄为0.3mm-3mm；

3、切片量20-50kg。

**四、液体包装机（中药汤剂包装机）技术参数**

1、容量≧20000ML ；

2、含有自动包装功能；

3、含有包装温度、包装量自动显示功能；

4、具备联网通讯功能。可实现煎药单数据传输等通讯协议，并支持包数、包装量通讯协议的自动设置；

6、含有封合温度数字化控制功能，可以设定自动恒定模式；

7、包装量为50-250ML 无极变量可调包装。

**五、数字手持袖珍折射仪技术参数**

1、糖度测量范围：0-93%；

2、温度测量范围：9-100℃；

3、测量准确度为：糖度±0.1%，温度±1℃。

**六、除湿机技术参数**

1、27℃，60%条件下，除湿量≧1.35kg/h；

2、30℃，80%条件下，除湿量≧60L/D；

3、35℃，90%条件下，除湿量≧72L/D；

4、控制精度：±3%；

5、防护等级不低于IP21；

6、送风风量≧350m³/h。

**七、煎药机技术参数**

1、容量：20000ml；

2、可预设≧12 种煎药方案，并具备联网通讯功能；

3、煎药效果有效成份煎出率≧50%；

4、具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药，二煎时自动加水，自动清洗；

5、采用一键式滑盖锁紧装置；

采用自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离；

7、具有防温度过高和防干烧功能，数控煎药计时、定时功能，控制精度高；

8、含有自动加热调节，可以自动转换火力大小；

9、具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合

10、有蒸汽循环回收功能；

11、自动升温灭菌功能，延长药液的保质期。

**八、电热恒温鼓风干燥箱技术参数**

1、控温范围：室温+5-300℃；

2、温度波动：±1.0℃ ；

3、温度分辨率 ≦0.1℃；

4、温度均匀度：±2.5% ；

5、容积≧600L；

6、定时范围 0-9999min；

7、强制对流通风式结构,温度均匀性好；

8、采用微电脑智能液晶控温仪，精度高，有大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示功能，有温度修正功能、有定时功能；

9、装有漏电保护器；

10、装有辅助温控器；

11、门与箱体采用相应材料密封，密封性能良好。