**广东省中医院贵州医院医疗设备需求调研清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目名称 | 数量 | 用途及配置 | \*其他要求 |
| 1 | 胰岛素注射泵 | 3 | 1、用于胰岛素输注；2、适用人群：无使用年龄限制，适用于儿童和成人等各年龄层；3、输注耗材：具有斜插等多种软针输注管路供选择，具有快速分离器便于病人检查，运动，洗澡；4、配置：腰带夹子、活动保护帽、管夹等。 |   |
| 2 | 便携式肺功能仪（呼气分析一体机） | 1 | 1、用于检测人体呼出气中NO（一氧化氮）和CO（一氧化碳）浓度；肺功能测试仪用于测量肺活量、用力肺活量和最大通气量；呼吸压力测试模块用于测量口腔最大吸气压力、口腔最大呼气压力。2、 打印方式：内置热敏打印机、外接打印机打印。 |  |
| 3 | 动态脑电分析系统（动态记录盒） | 1 | 1 、≥ 16道脑电记录2、电压测量：误差不超过±10%3、时间间隔：误差不超过±5%4、功率谱频率：误差不超过±5%5、功率谱幅度：偏差不超过±10% |  |
| 4 | 生物刺激反馈仪 | 1 | 1、独立4通道；2、具有功能康复、基础康复和评估反馈三大工作模块.且可根据患者需求编辑个性化治疗方案；3、内置多种治疗方案，包括：垂腕、垂足、吞咽、痛关节半脱位、促醒、镇痛等方案，可自定义治疗方案；4、具有对侧控制型功能电刺激功能(CCFES): CCFES 以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动； |  |
| 5 | 动态血压检测仪记录盒（动态血压记录盒） | 2 | 1、用于动态血压监测仪；2、支持长时间记录≥24小时。 |  |
| 6 | 病员加温系统 | 2 | 1、用于给患者使用加温系统维持术前、术中、术后维持正常体温，预防与治疗低体温症；2、具备温度显示功能；3、具备温度档位设定功能；4、具备超温警报功能；5、配套升温毯。 |  |
| 7 | 医用血液/试剂保存冰箱（医用冷藏箱） | 1 | 1、用于血液、试剂存储；2、2-8℃可调，温度波动性、均匀性≤3℃；3、样式：立式，单门；4、有效容积(L)：≥300L。 |  |
| 8 | 医用血液/试剂保存冰箱（医用冷藏箱） | 4 | 1、用于血液、试剂存储；2、2-8℃可调，温度波动性、均匀性≤3℃；3、样式：对开玻璃门；4、容积≥650L。 |  |
| 9 | 高流量吸氧仪 | 2 | 1. 主要用于危重患者ARDS，心衰、呼衰病人呼吸支持；
2. 支持高流量模式、低流量模式、高湿度模式；

3、配套移动台车和吊臂。 |  |
| 10 | 子午流注治疗仪 | 1 | 1、具有两通道单独或同时治疗的功能；2、具有输出强度患者感觉平衡的调节功能。 |  |
| 11 | 中医艾灸床 | 3 | 1、用于中医艾灸治疗；2、具有净化排烟装置。 |  |
| 12 | 多功能艾灸仪（红外光灸疗机） | 4 | 1、通过红外线的热效应和艾灸作用照射于患处，消除肿胀，促进炎症消散，达到镇痛。2、具备防倾倒保护功能；3、无烟灸疗。 |  |
| 13 | 医用电动诊疗床 | 2 | 1、起升重量≥200kg；2、二折床。 |  |
| 14 | 电动起立床（康复床） | 2 | 1. 用于站立康复治疗；
2. 配备扶手桌面、固定带。
 |  |
| 15 | 上下肢主被动运动评估训练仪（多关节主被动训练仪） | 1 | 1. 用于多关节主被动训练；
2. 具有情景训练模式；
3. 训练过程中提供肌力对称性信息。
 |  |